**Перечень мероприятий по снижению размеров потерь**

**в сетях МП Горводоканал.**

Для снижения размера потерь электроэнергии в сетях, на объектах предприятия установлены устройства, компенсирующие реактивную энергии, мощностью:

1. ТП-57 «Старая насосная Водозабор» -37 КВар;
2. ТП-53 «Старая насосная Очистные сооружения водопровода» -74 КВар;
3. ТП-53А «Новая насосная Очистные сооружения водопровода» - 180 КВар;
4. ТП - ВНС «Канализационные очистные сооружения» - 190 КВар
5. ТП - 28 корпус «Главная канализационная насосная станция» -87 КВар.

Обшая мощность БСК - 568 КВар